32”İnç MONİTÖR
1.	Ekran, led panel olacaktır.
2.	Ekran, 31.5” inç ve en boy oranı 16:9 olacaktır.
3.	Ekran, çözünürlüğü en fazla 1920*1080 (Full HD) olacaktır.
4.	Ekran, parlaklığı en az 200 cd/m2 olacaktır.
5.	Ekran, statik kontrast oranı en az 1400:1 olacaktır.
6.	Ekran, tepki süresi Griden Griye (GtG) en fazla 8 ms olacaktır.
7.	Ekran, renk desteği en az 16.7 milyon renk olacaktır.
8.	Ekran, görüş açısı 178°/ 178° olacaktır.
9.	Ekran,da 2 adet 8W speaker olacaktır.
10.	Ekran, en az VGA(D-Sub)×1, HDMI×1 , USB×1 görüntü girişi portları bulunmalıdır.
11.	Ekran, ağırlığı en fazla 3.9 kg olacaktır.
12.	Ekran, AC100~240V (+/-10%), 50/60 Hz arasında çalışabilecektir
13.	Ekran, maksimum enerji tüketimi 55 W olmalıdır.
14.	Ekran, uyku modunda 0.5 W’den az enerji tüketeceklerdir.
15.	Ekran, otomatik kaynak algılama (Auto Source Switch) desteğine sahip olmalıdır.
16.	Ekran, 0° ve 40° aralığında ve % 10-85 nem miktarında çalışabilir olacaktır.
17.	Ekran, 2 yıl garantili olacaktır.
18.	Ekran, 400 x 200 uyumlu askı aparatı ile monte edilebilmelidir.
19.	Ekran, CE ve FCC uyumluluğuna sahip olmalıdır. 
20.	Teklif edilecek ürünlerin markasının, ürünlerde oluşabilecek arızaların hızlıca giderilebilmesi amacı ile Türkiyede yerleşik olarak kurulmuş kendine ait Tamir Merkezi (RMA service) ofisi bulunacaktır ve bu servisin TS12540 standartları belgesi olmalıdır.
21.	Firma, teklif ettiği ürünlerin, Üreticinin Türkiye Resmi Distribütörü tarafından ihale adına düzenlenmiş satış yapmaya ve servis vermeye yetkili olduğunu gösterir yetki belgesi alacaktır. Yetki belgeleri teklifle birlikte sunulacaktır.
22.	Yetki belgesi veren Türkiye Resmi Distribütörünün  TSE’den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik belgesi (SSHYB) olmalıdır. Bu belgeleri teklifle birlikte sunulacaktır.
23.	Yetki belgesi veren Türkiye Resmi Distribütörünün  ISO 9001 ve ISO14001 belgesi olmalıdır ve ISO 9001 belgesi TURKAK onaylı olmalıdır.Bu belgeleri teklifle birlikte sunulacaktır.
24.	Teklif edilecek markanın ONVIF Full Member ve Open Security Safety Alliance üyesi olmalıdır.